## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η ανάλυση της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Σε περίπτωση λάθους αναγραφής της τιμής υπερισχύει το ολογράφως έναντι του αριθμητικού.

| **Α/Α** | **Είδος εργασίας** | **CPV** | **Μονάδα** | **Τιμή μονάδας**  | **Ποσότητα** |  **Δαπάνη**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 98314000-7 | m2 |  | 355,00 |  |
| 2 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 98314000-7 | m2 |  | 61,00 |  |
| 3 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος | 98314000-7 | m2 |  | 2.200,00 |  |
| 4 | Αποξήλωση παράθυρου | 50000000-5 | m2 |  | 40,50 |  |
| 5 | Παράθυρα pvc λευκού χρώματος 1,80x1,50 | 44100000-1 | m2 |  | 40,50 |  |
| 6 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) | 44100000-1 | m2 |  | 40,50 |  |
| 7 | Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm | 44100000-1 | m2 |  | 15,45 |  |
| 8 | Κατασκευή βαθμίδων | 44112000-8 | τεμ |  | 2,00 |  |
| 9 | Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) | 44112000-8 | m2 |  | 1,00 |  |
| 10 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | 31681410-0 | m |  | 275,00 |  |
| 11 | Κανάλι λευκό κλειστό βάση 100mm ύψος 40mm πλαστικό ηλεκτρικών γραμμών για εσωτερικές εγκαταστάσεις | 31681410-0 | m |  | 275,00 |  |
| 12 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός | 31681410-0 | τεμ |  | 20,00 |  |
| 13 | Ρευματοδότης για ασθενή ρεύματα | 31681410-0 | τεμ |  | 45,00 |  |
| 14 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - | 31681410-0 | τεμ |  | 60,00 |  |
| 15 | Φωτιστικό σώμα οροφής PL LED 45watt | 31681410-0 | τεμ |  | 70,00 |  |
| 16 | Φωτιστικό σώμα WC | 31681410-0 | τεμ |  | 7,00 |  |
| 17 | «Προμήθεια και Εγκατάσταση ανέπαφων μπαταριών νιπτήρα με φωτοκύτταρο στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19» | 44100000-1 | τεμ |  | 7,00 |  |
| 18 | Φλουσόμετρο λεκάνης ποδός | 44100000-1 | τεμ |  | 7,00 |  |
| 19 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη.  | 44100000-1 | τεμ |  | 7,00 |  |
| 20 | Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο | 44100000-1 | τεμ |  | 3,00 |  |
| 21 | Χαρτοθήκη πλήρης | 44100000-1 | τεμ |  | 7,00 |  |
| 22 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού | 44100000-1 | τεμ |  | 7,00 |  |
| 23 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ. Διαστάσεων 42 Χ 60 cm | 44100000-1 | τεμ |  | 7,00 |  |
| 24 | Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα | 44100000-1 | m2 |  | 40,50 |  |
| 25 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με μικροϋλικά και εργασίες πλήρως περαιωμένη  | 45310000-3 | τεμ |  | 1,00 |  |
| 26 | Υδραυλική εγκατάσταση με μικροϋλικά και εργασίες πλήρως περαιωμένη  | 45330000-9 | τεμ |  | 1,00 |  |
| 27 | πυροσβεστήρες 12kg | 35111320-4 | τεμ |  | 2,00 |  |
| 28 | πυροσβεστήρες 6kg | 35111320-4 | τεμ |  | 15,00 |  |
| 29 | επισκευή ντουλάπας και τοποθέτηση εσωτερικών ραφιών (βάή στο εσωτερικό προμηθεια και τοποθέτηση ραφιών μικροϋλικά και εργσία πλήρως περαιωμένη) | 50000000-5 | τεμ |  | 26,00 |  |
| 30 | Προμήθεια και τοποθέτηση σωμάτων καλοριφέρ προς αντικατάσταση των τοποθετημένων | 44100000-1 | τεμ |  | 16,00 |  |
| 31 | Θύρα εξόδου κινδύνου διαστάσεων 1,73Χ2,24 , πυρασφαλείας, δίφυλλη ανοιγόμενη, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min, με πολλαπλά περιμετρικά κλειδώματα ασφαλείας, με μπάρες πανικού και αντίστοιχα πόλομα και κλειδαριές | 44100000-1 | τεμ |  | 1,00 |  |
| 32 | Θύρα πυρασφαλείας διαστάσεων 2,45Χ2,50 , δίφυλλη ανοιγόμενη, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min, με πολλαπλά περιμετρικά κλειδώματα ασφαλείας, με μπάρες πανικού και αντίστοιχα πόλομα και κλειδαριές | 44100000-1 | τεμ |  | 1,00 |  |
| 33 | Μετασκευή μεταλλικής πόρτας διαστάσεων 2,45Χ2,50 με μεταφορά αυτής | 50000000-5 | τεμ |  | 1,00 |  |
| 34 | Αποξήλωση παλιού και τοποθέτηση νέου σταθερού κιγκλιδώματος ασφαλείας για παράθυρο διαστάσεων 1,80Χ1,50 απλού σχεδίου, βαμμένο και τοποθετημένο | 50000000-5 | τεμ |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ.

**Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.**

Αθήνα, / /

Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα)