## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η ανάλυση της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Σε περίπτωση λάθους αναγραφής της τιμής υπερισχύει το ολογράφως έναντι του αριθμητικού.

**ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ**

**CPV: 45112000-5 - Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Είδος** | **Μονάδα** | **Τιμή μονάδας** | **Ποσότητα** | **Δαπάνη** |
| 1 | Μεταφορά υλικών σε κάδο έως 11m3 και πλήρης απομακρυνσή τους | τεμ |  | 5 |  |
| 2 | Καθαιρέσεις πλινθοδομών | m3 |  | 85 |  |
| 3 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | m2 |  | 24 |  |
| 4 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | m2 |  | 14 |  |
| 5 | Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m | m |  | 10 |  |
| 6 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | m2 |  | 8 |  |
| 7 | Αποξήλωση ειδών υγιεινής χωρίς προσοχή. | τεμ |  | 4 |  |
| 8 | Αποξήλωση ειδών κρουνοποιίας (μπαταρίες κ.λπ.) χωρίς προσοχή | τεμ |  | 7 |  |
| 9 | Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου άνευ προσοχής | τεμ |  | 8 |  |
| 10 | Αποξήλωση χαλκοσωλήνων | m |  | 8 |  |
| 11 | Αποξήλωση σιδηροσωλήνα, χαλυβδοσωλήνα ή γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα. Ονομαστικής Διαμέτρου από 2" εώς 4" | m |  | 8 |  |
| 12 | Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων | τεμ |  | 3 |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:** |  |

**ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ – ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ –ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ**

| **A/A** | **Είδος** | **CPV** | **Μονάδα** | **Τιμή μονάδας** | **Ποσότητα** | **Δαπάνη** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γυψοσανίδες ανθυγρές πυράντοχες, επίπεδες πάχους 15 mm | 44100000-1 - Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη | m2 |  | 85 |  |
| 2 | Γυψοσανίδες ανθυγρές πυράντοχες, επίπεδες πάχους 15 mm (εργασία χωρίς υλικά) | 45324000-4 - Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων | m2 |  | 85 |  |
| 3 | Ψευδοροφή από ορυκτή ίνα διάστασης 60\*60 cm  | 44112500-3 - Υλικά οροφών | m2 |  | 27 |  |
| 4 | Κατασκευή οροφής από ορυκτή ίνα | 45324000-4 - Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων | m2 |  | 27 |  |
| 5 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοποιίας (στρωτήρες , ορθοστάτες ) | 44100000-1 - Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη | m2 |  | 85 |  |
| 6 | Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής | 44112500-3 - Υλικά οροφών | m2 |  | 27 |  |
| 7 | Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm | 44100000-1 - Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη | m2 |  | 6 |  |
| 8 | Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm(εργασία χωρίς υλικά) | 45454000-4 - Εργασίες αναδόμησης | m2 |  | 6 |  |
| 9 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm  | 45432110-8 - Εργασίες επίστρωσης δαπέδων | m2 |  | 30 |  |
| 10 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια, διαστάσεων 30x30 cm  | 45432110-8 - Εργασίες επίστρωσης δαπέδων | m2 |  | 30 |  |
| 11 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια , διαστάσεων 30x30 cm | 44111700-8 - Πλακίδια | m2 |  | 30 |  |
| 12 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια  | 44111700-8 - Πλακίδια | m |  | 52 |  |
| 13 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια , διαστάσεων 15x15 cm (εργασία χωρίς υλικά) | 45432210-9 - Εργασίες επικάλυψης τοίχων | m2 |  | 85 |  |
| 14 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια , διαστάσεων 15x15 cm (προμήθεια υλικών) | 44111700-8 - Πλακίδια | m2 |  | 85 |  |
| 15 | Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες διάστασης 220\*100 cm (από αναδιώμενο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2) Προμήθεια | 44221200-7 - Πόρτες | τεμ |  | 7 |  |
| 16 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική πλάτους έως 13 cm | 44221200-7 - Πόρτες | τεμ |  | 1 |  |
| 17 | Τοποθέτηση θυρών αλουμινίου- ξύλινων (εργασία χωρίς υλικά) | 45421100-5 - Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων | τεμ |  | 8 |  |
| 18 | Χρώματα ακρυλικά υδατικής διασποράς με πολυβινιλική βάση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου Προμήθεια | 44111400-5 - Χρώματα και επενδύσεις τοίχων | kg2 |  | 30 |  |
| 19 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς Εργασία | 98314000-7 - Υπηρεσίες χρωματισμού | m2 |  | 40 |  |
| 20 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού και χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εργασία | 98314000-7 - Υπηρεσίες χρωματισμού | m2 |  | 40 |  |
| 21 | Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες | 44100000-1 - Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη | m |  | 8 |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:** |  |

**ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)**

| **A/A** | **Είδος** | **CPV** | **Μονάδα** | **Τιμή μονάδας** | **Ποσότητα** | **Δαπάνη** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm  | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | m |  | 60 |  |
| 2 | Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 2 εξόδων | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 18 |  |
| 3 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τετραπολικό Διατομής:4 Χ 1,5 mm2 | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | m |  | 60 |  |
|  4 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | m2 |  | 60 |  |
| 5 | Φωτοηλεκτρικό κύτταρο | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 4 |  |
| 6 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός  | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 8 |  |
| 7 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός με πεπλατυσμένο πλήκτρο | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 4 |  |
| 8 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 4 |  |
| 9 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 8 |  |
| 10 | Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8 Watt επίτοιχο με ή χωρίς την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"  | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 5 |  |
| 11 | Φωτιστικό σώμα οροφής PL LED 15watt | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 7 |  |
| 12 | Εξαεριστήρας μπάνιου/κουζίνας 120mm 180m³/h  | 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό | τεμ |  | 7 |  |
| 13 | Ηλεκτρική εγκατάσταση εργασία | 45310000-3 - Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | τεμ |  | 5 |  |
| 14 | Επενδεδυμένος Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm  | 44164310-3 - Σωλήνες και εξαρτήματα | m |  | 25 |  |
| 15 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C., διαμέτρου 32mm  | 44164310-3 - Σωλήνες και εξαρτήματα | m |  | 25 |  |
| 16 | Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1 1/4 ins | 44164310-3 - Σωλήνες και εξαρτήματα | τεμ |  | 4 |  |
| 17 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins τύπου κομμωτηρίου πλήρης, με κάτω έξοδο.  | 44411300-7 - Νιπτήρες | τεμ |  | 4 |  |
| 18 | Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ 1 ins | 44523300-5 - Εξαρτήματα | τεμ |  | 3 |  |
| 19 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Υψηλής πιέσεως | 44411740-3 - Λεκάνες αποχωρητηρίου | τεμ |  | 3 |  |
| 20 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm | 44411300-7 - Νιπτήρες | τεμ |  | 1 |  |
| 24 | Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο | 44618400-9 - Μεταλλικό δοχείο | τεμ |  | 6 |  |
| 25 | Χαρτοθήκη πλήρης | 44619100-3 - Θήκες | τεμ |  | 7 |  |
| 26 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού Προμήθεια | 44411710-4 - Καθίσματα λεκανών τουαλέτας | τεμ |  | 7 |  |
| 27 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ. Διαστάσεων 100Χ 60 cm  | 38622000-1 - Καθρέφτες | τεμ |  | 4 |  |
| 28 | Άγκιστρο [γάντζος] αναρτήσεως, νικελοχρωμέ βαρέως τύπου, εντοιχισμένο Διπλό  | 39136000-4 - Κρεμάστρες | τεμ |  | 10 |  |
| 29 | Στεγνωτήρας χειρών ηλεκτρικός, πλήρης, ισχύος κινητήρα 2000W  | 39712300-9 - Συσκευές στεγνώματος χεριών | τεμ |  | 6 |  |
| 30 | Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη, χαμηλής πίεσης | 44411740-3 - Λεκάνες αποχωρητηρίου | τεμ |  | 4 |  |
| 31 | Νιπτήρας πορσελάνης, ΑΜΕΑ, επίτοιχος, με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, διαστάσεων 67x60cm | 44411300-7 - Νιπτήρες | τεμ |  | 4 |  |
| 32 | Σετ χειρολαβες αναπήρων για νιπτήρα ή λεκάνη από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου Φ 35mm (η μία σπαστή) | 44164310-3 - Σωλήνες και εξαρτήματα | τεμ |  | 5 |  |
| 33 | Υδραυλική εγκατάσταση Εργασία (ανά ομάδα χώρου) | 45330000-9 - Υδραυλικές εργασίες | τεμ |  | 5 |  |
| 34 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών | 44164310-3 - Σωλήνες και εξαρτήματα | τεμ |  | 6 |  |
| 35 | Παροχή αποχέτευσης[[1]](#footnote-1) | 44164310-3 - Σωλήνες και εξαρτήματα | τεμ |  | 6 |  |
| 36 | Μπάρες πανικού | 44523000-2 - Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα | τεμ |  | 5 |  |
| 37 | Πόμολο για μπάρες πανικού | 44523000-2 - Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα | τεμ |  | 5 |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:** |  |

|  |
| --- |
| **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WC ΑΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
| **1** | **ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ** |  |
| **2** | **ΟΜΑΔΑ Β:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ** |  |
| **3** | **ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)**  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)** |  |
|  | **ΦΠΑ** | **24%** |  |
|  **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)** |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)** |  |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ.

**Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.**

Αθήνα, / /

Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα)

1. Για την πλήρη κατασκευή μιας παροχής αποχέτευσης, δηλαδή την προμήθεια και μεταφορά όλων των ειδικών τεμαχίων και σωλήνων κάθε τύπου (PVC, ΡΕ) διαμέτρου μέχρι 160 χιλ. σε ανάλογο μήκος ώστε να κατασκευασθεί αγωγός μήκους έως 6 μ. από το κεντρικό δίκτυο μέχρι το φρεάτιο που θα συνδεθεί.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή του δικτύου σύνδεσης , η χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, καθαίρεση επίστρωσης παντός τύπου η εργασία εκσκαφής σε οποιοδήποτε επίστρωση η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της επίστρωσης καθώς και η εργασία σύνδεσης και δοκιμής των σωλήνων. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο. Η κατασκευή φρεατίου 30χ30χ30 με σκυρόδεμα 10 cm.

Η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, σταλία, καταβιβασμός στην τάφρο, συνδεσμολογία κλπ εργασιών πλήρως περαιωμένων συνδέσεων και κατασκευής αγωγών μετά όλων των μικρουλικών εξαρτημάτων κλπ. [↑](#footnote-ref-1)